

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łęcznej

Strona **1** z **3**

**3 l**

Wpł.

Dnia

**-01-**

**2025**

**PAŃSTWOWY POWIATOWY IN SPEKT O R SANITARNY WŁĘCZNEJ**

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52

tel./fax. (81) 752-41-40, (81) 752-31-67

*psse.lec* *zna@sanepid.gov.pl,* *https:llwww.gov. pl!web! psse -lec zna*

Łęczna, dnia 30.0l.2025r.

r,....

*Podpis ........*

... ·················"······

\

ONS.HK.9020.2.3.2025

**Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki**

**ul. Szkolna 53**

**21-010 Łęczna**

**Zbiorcza roczna ocena wody basenowej na pływalni**

**w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 416) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1230) oraz po przeanalizowaniu:

* parametrów jakości wody na pływalni ocenianych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia ,
* wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
* zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
* wyników badań wody na pływalni wykonanych z nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej w roku kalendarzowym, którego dotyczy ocena,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej przedstawia roczną ocenę jakości wody na pływalni w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej,**

**ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna**

**za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.**

Pływalnia zasilana jest z wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łęczna zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna i jest pod stałym nadzorem sanitarnym PPIS w Łęcznej.

Jakość

wody

z

przedmiotowego

wodociągu spełnia

wymagania

określone

rozporządzeniem Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r, poz. 2294).

Pływalnia wyposażona jest w nieckę basenową o wymiarach 25m x 10m i głębokości

0,90m-1,5m, nie

posiada

urządzeń wytwarzających aerozol

wodno-powietrzny.

Korzystającym z pływalni udostępnionych jest 1O natrysków równo rozdzielonych na część damską oraz męską, z których dokonywano oceny jakości wody zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie

wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1230). Obiekt nie posiada także niecki przeznaczonej do nauki pływania niemowląt i dzieci do lat 3.

Strona **2** z **3**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej zatwierdził harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej przedstawiony przez zarządzającego pływalnią tj. od stycznia do grudnia 2024r.

Zarządzający pływalnią dokonywał bieżącej obserwacji wody w niecce basenowej,

a spostrzeżenia i podejmowane czynności dokumentował w Karcie dziennego badania wody, prowadził nadzór pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiaru jakości wody - co zostało ocenione w trakcie kontroli sanitarnej obiektu w 2024r. Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Badania laboratoryjne obejmowały następujące parametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów po 48 godz. inkubacji w temp. 36°C±2°C, Legionella sp., mętność, chloroform, THM suma, azotany, utlenialność, pH, potencjał redox chlor związany, chlor wolny.

Zastosowane metodyki referencyjne analiz były zgodne z wymaganiami rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Badania laboratoryjne jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzano w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji tj. GBA Polska Sp. z o.o. Member of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa (akredytacja nr AB 1095). Sprawozdania z tych badań przekazywane były na bieżąco do PPIS w Łęcznej.

W ramach nadzoru badania wykonano w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin (akredytacja nr AB 379).

Tabela 1. Zestawienie badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią.

Data oobrania

Mieisce oobrania próbek

Zakwestionowane parametrv

08.0 l.2024r.

Basen soortowv

-

08.01.2024r.

Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacii

-

22.0 l .2024r.

Basen sportowy

-

Ol .02.2024r.

Basen soortowy

-

O l.02.2024r.

Woda wprowadzana do basenu z systemu cvrkulacii

-

19.02.2024r.

Basen sportowy

-

04.03.2024r.

Basen soortowy

-

04.03.2024r.

Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacii

-

19.03.2024r.

Basen soortowv

-

03.04.2024r.

Basen sportowy

-

03.04.2024r.

Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacii

-

l 7.04.2024r.

Basen soortowv

-

07.05.2024r.

Basen sportowy

-

07.05.2024r.

Woda worowadzana do basenu z systemu cyrkulacii

-

23.05.2024r.

Basen soortowy

-

10.06.2024r.

Basen sportowv

-

10.06.2024r.

Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacii

-

02.07.2024r.

Basen soortowv

-

02.07.2024r.

Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacji

-

l5.07.2024r.

Basen sportowy

-

l 2.08.2024r.

Basen sportowy

-

12.08.2024r.

Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrku łacii

-

03.09.2024r.

Basen soortowy

-

18.09.2024r.

Basen sportowy

-

18.09.2024r.

Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacji

-



Strona **3** z **3**

Tabela 2. Zestawienie

badań laboratoryjnych wykonywanych

przez Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej

W 2024r. we wszystkich badanych próbkach nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych oraz parametrów fizyko-chemicznych.

Na podstawie sprawozdań z badań wody ujętych w przedmiotowej ocenie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej wydał **24** bieżące oceny jakości wody.

Mając na uwadze powyższe, dokonując zbiorczej oceny rocznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej **stwierdza, że woda na pływalni w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1230).**

Niezbędnym do utrzymania unormowanych wartości parametrów wody jest wyegzekwowanie od kąpiących się przestrzegania zasad higieny, sprawny system cyrkulacji i uzdatniania wody, wymiana wody w niecce basenowej, dostateczny dopływ świeżej wody wodociągowej (wyliczony na podstawie frekwencji osób korzystających) oraz przerwy eksploatacyjne. Bardzo istotne jest również, by liczba osób pływających nie przekraczała obciążenia wyliczonego przez technologa w projekcie obiektu. Przekraczanie tego limitu

negatywnie

wpływa

na

jakość

wody,

pojawiają

się

przekroczenia

parametrów

mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych.

Otrzymuje: 1. Adresat;

2. A/a.

Do wiadomości:

1. Gmina Łęczna, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna.

Data oobrania

Mie isce pobrania próbek

Zakwestionowane parametrv

23.09.2024r.

Basen sportowv

-

23.09.2024r.

Woda worowadzana do basenu z systemu cvrkulacii

-

23.09.2024r.

Natrvsk łazienka oarter

-

23.09.2024r.

Woda doprowadzana na pływalnie

-

08.10.2024r.

Basen sportowv

-

20.10.2024r.

Basen sportowv

-

20.10.2024r.

Woda worowadzana do basenu z systemu cvrkulacii

-

06. l l.2024r.

Basen sportowv

-

22. l l. 2024r.

Basen sportowv

-

22.1 l.2024r.

Woda worowadzana do basenu z svstemu cvrkulacii

-

03.12.2024r.

Basen sportowv

-

l 7.1 2.2024r.

Basen sportowv

-

17.12.2024r.

Woda wprowadzana do basenu z svstemu cyrku lac ji

-